Manual for skifer plader

**Sålbænke**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilskæring | Vådskærer eller vinkelsliber med diamantklinge |
| Fliseklæb | Hurtigtørrende og fleksibel. Godkendt til storformat fliser. |
| Montage | Mur skal være fast og ren, uden løst siddende beton / fuge.Mur skal primes for at sikre optimal vedhæftningBrug 12-15 mm tandspartel på mur. 5-6 mm tandspartel til bagsmøringMå ikke monteres i direkte solskin. Temperatur 10 – 20 grader |
| Overfladebehandling | Platinum Acqua hvis farven ikke ønskes ændretPlatinum Wet hvis farven ønskes mørkere |
| Rengøring | Lunkent vand tilsat neutral sæbe. Evt. algefjerner |

**Vindueskarme / Bundstykker**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilskæring | Vådskærer eller vinkelsliber med diamantklinge |
| Fliseklæb | Hurtigtørrende og fleksibel. Godkendt til storformat fliser. |
| Montage | Mur skal være fast og ren, uden løst siddende beton / fuge.Mur skal primes for at sikre optimal vedhæftningBrug 12-15 mm tandspartel på mur. 5-6 mm tandspartel til bagsmøringMå ikke monteres i direkte solskin. Temperatur 10 – 20 grader |
| Overfladebehandling | Platinum Acqua hvis farven ikke ønskes ændretPlatinum Wet hvis farven ønskes mørkere |
| Rengøring | Lunkent vand tilsat neutral sæbe.  |

**Murafdækninger**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilskæring | Vådskærer eller vinkelsliber med diamantklinge |
| Fliseklæb | Hurtigtørrende og fleksibel. Godkendt til storformat fliser. |
| Montage | Mur skal være fast og ren, uden løst siddende beton / fuge.Mur skal primes for at sikre optimal vedhæftningBrug 12-15 mm tandspartel på mur. 5-6 mm tandspartel til bagsmøringMå ikke monteres i direkte solskin. Temperatur 10 – 20 graderUdendørs skal der min. være 3 mm mellem ende samlinger. Brug elastisk fuge. |
| Overfladebehandling | Platinum Acqua hvis farven ikke ønskes ændretPlatinum Wet hvis farven ønskes mørkereSpecielt udendørs skal murafdækninger overfladebehandles 2 gange på alle synlige steder. |
| **OBS** | Udendørs bør der ikke monteres plader som er længere end 125 cm, da der kan opstå spændinger på lange plader i længerevarende stærk sol. |
| Rengøring | Lunkent vand tilsat neutral sæbe. Evt. algefjerner |

**Trappetrin**

|  |  |
| --- | --- |
| Tilskæring | Vådskærer eller vinkelsliber med diamantklinge |
| Fliseklæb | Hurtigtørrende og fleksibel. Godkendt til storformat fliser. |
| Montage | Mur skal være fast og ren, uden løst siddende beton / fuge.Mur skal primes for at sikre optimal vedhæftningBrug 12-15 mm tandspartel på mur. 5-6 mm tandspartel til bagsmøringMå ikke monteres i direkte solskin. Temperatur 10 – 20 graderUdendørs skal der min. være 3 mm mellem ende samlinger. Brug elastisk fuge. |
| Overfladebehandling | Platinum Acqua hvis farven ikke ønskes ændretPlatinum Wet hvis farven ønskes mørkereUdendørs trappetrin skal altid overfladebehandles 2 gange på alle synlige steder. |
| Rengøring | Lunkent vand tilsat neutral sæbe. Evt. algefjerner |

**Skiferspecialisten / Inpro A/S Tlf. 7660 8822 E-mail:** **post@inpro.dk**

**ALT I ÆGTE NATUR SKIFERPLADER**